**TEKNİK ŞARTNAME**

**ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ CİHAZI**

**Hız** **Dakikada** 45 sayfaya kadar A4 baskı Dakikada 22.5 sayfaya kadar A4 Dubleks baskı hızı Dakikada 22.5 sayfaya kadar A4 Dubleks kopyalama hızı  
**Isınma süresi** Yaklaşık 21 sn. veya daha az  
**Güç tüketimi** Kopya/Baskı: 560 W Düşük güç modu: 40 W Hazır mod: 60 W Uyku modu: 0.8 W  
**Maks. Orijinal Ebadı** A4/Legal  
**Sürekli Kopyalama** 1 - 999  
**Zoom** %25 - 400 %1’lik adımlarla  
**Standart Büyütme Oranları** 7 Küçültme / 5 Büyütme  
**Görüntü Ayarları** Metin + Foto, Foto, Metin, Grafik/Harita, Basılı Belge  
**Dijital Özellikler** Elektronik harmanlama, kimlik kopyalama, 2’si 1’de, 4’ü 1’de, otomatik kaset değiştirme, boş sayfayı atlama

**Garanti Süresi:** 24 Ay Garanti Süresi Olmalıdır.

**NOT: CİHAZ ÜZERİNE 1 ADET ORİJİNAL TONER VERİLMELİDİR.**

**YAZICI**

* Yazıcı, fotokopi, tarama özelliği olmalıdır.
* Dakikada 20 sayfaya kadar siyah-beyaz baskı özelliğine sahip olmalıdır.
* Kâğıt giriş kapasitesi 120 sayfa olmalıdır.
* Baskı metodu lazer olmalıdır.
* Çözünürlüğü en az 1200 x 1200 dpi olmalıdır.
* Baskı hızı en az 22ppm olmalıdır.
* İşlemci hızı en az 600 Mhz olmalıdır.
* Bellek en az 128 Mb olmalıdır.
* **Garanti Süresi:** 24 Ay Garanti Süresi Olmalıdır.
* **NOT: CİHAZ ÜZERİNE 1 ADET ORİJİNAL TONER VERİLMELİDİR.**

**DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR**

**İşlemci Tipi**: En az İ3 olmalıdır.

**Çekirdek**: En az 4 olmalıdır.

**İşlemci hızı**: En az 2500 ghz olmalıdır.

**Ssd Kapasitesi**: En az 256 GB

**Ram**: En az 4GB

**Garanti Süresi:** 24 Ay Garanti Süresi Olmalıdır**.**

**Not: Bilgisayar programları kullanıma hazır halde yüklü olmalıdır.**

**AKTİF TAŞINABİLİR SES SİSTEMİ**

Dayanıklı plastik, Taşınabilir tekerlekli tasarım olmalıdır.

Kablosuz UHF el mikrofonu uzaktan kumanda olmalıdır.

Aktif kolon bağlanabilir olmalıdır.

**Mikrofon Önceliği**: Mikrofonla konuşunca müziği kısma özelliği olmalıdır.

Radyo kanalı hafızası ve Şarjlı Akülü olmalıdır.

220V AC kablolu ve Fonksiyonel Dijital LED olmalıdır.

2 Mikrofon 1 Gitar Girişi olmalıdır.

Gitar ve Mikrofon girişleri için ayrı kontrol paneli olmalıdır.

Çıkış Gücü (RMS): 120W. Hoparlör Çapı: 10"+1" Tiz-Bass-Echo-Mic. Ses kalitesi G/G: >92dB. Empedans: 4Ω. Frekans Aralığı: 40Hz-20KHz Çalışma Voltajı: AC 220V/ 50 Hz Boyut (mm): 370x340x520 olmalıdır.

**Garanti Süresi:** 24 Ay Garanti Süresi Olmalıdır.