

**IHATA DUVARI ONARIM İŞİ**

**TEKNİK ŞARTNAME**

1-Bu teknik şartnamedeki tanımlanan işler, aşağıdaki koşullarda yapılacak ve değerlendirilecektir.

2-Hizmetin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin doğrudan temin bedeli içinde olacağını kabul eder.

3-Ihata duvarı onarımı için kullanılacak her bir malzeme 1.kalite olmalıdır. Kullanılacak tel 7 adet 1,5x20 metre ebatlarında, profiller ise 10 adet 2,5mlx2 metre ebatlarında olmalıdır. Yaklaşık 5 kg bağlama teli ve 20 kg takviye teli kullanılacaktır. Ayrıca kullanılacak profillerin paslanmaz, demir olmalıdır. TSE belgesi zorunluluğu olan ürünler için TSE belgesi sunulması zorunludur. Garanti süresi içinde kullanım hatası dışında kalan, imalat hataları sonucunda ortaya çıkan her türlü olumsuzluğun giderilmesi yükleniciye aittir.

4**-**Malzemenin istenilen kalitede de olmaması durumunda değiştirilmesi talep edilecek olup yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır.

5**-** Kömürlük girişi çatı yapımı işi içerisine **işçilik dahil** olup yüklenicinin ihtiyaç duyduğu malzemeler alet, edevat ve benzeri ekipman giderleri kendisine aittir.

6-Her türlü montajın yapımı ve hazırlanması ve kuruma getirilmesi giderleri kendisi tarafından karşılanacaktır.

7-İşi tamamladıktan sonra idareye teslim etmeden evvel çalışma sahası içerisindeki her türlü kaba ve ince temizliğin yapılması, idareye temiz bir şekilde ve kullanıma hazır şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.