|  |
| --- |
| **T.C.****KULP KAYMAKAMLIĞI****İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü****Çöl Canaydın Ortaokulu** |
| **2022 YILI 4 KALEM DONATIM MALZEMESİ**  |

# ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teknik Şartname Genel Açıklama

Şartnamede açıklanan tüm Mobilya teminini içermektedir. Binaya ait mobilyalar, şartnamede bu bölüm altında açıklanacaktır. TSE, standartlara uygun olacaktır. TSE belgesi zorunluluğu olan ürünler için TSE belgesi sunulması zorunludur. Ürünler teslim edildikten sonraki 2 (iki) yıl için firma garanti verecektir. Garanti süresi içinde kullanım hatası dışında kalan, imalat hataları sonucunda ortaya çıkan (soyulma, renk atması, çatlama, kulp kırılması, vidaların atması, çekmece düşmesi, montaj hataları, …vb) her türlü olumsuzluğun giderilmesi yükleniciye aittir. Şartname esaslarına uygun olmayan işler imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır. İş bitimi sistem eksiksiz ve çalışır olarak teslim edilerek muayenesi yapılacaktır. Maksimum 10 gün içerisinde montajı yapılarak teslimatı sağlanacaktır.

# MİSAFİR KOLTUĞU TEKLİ (2 ADET)

\*Tüm Koltuk Ağacı Fırınlanmış Ağaçtan Üretilecektir

\*Komple Textil Suni Deri Olacaktır. Kumaş Veya Suni Deri Kaplama

\*Sırt Minderleri Komple Silikon Elyaf Olacaktır.

\*Oturma Minderleri Safaş Marka 32 Dansite Olacaktır

\*Sünger Kalınlık 14 Cm Olacaktır.

 \*Alt Ayak Komple Krom Kaplama

 \*80 Cm

# MİSAFİR KOLTUĞU ÜÇLÜ (1 ADET)

# \*Tüm Koltuk Ağacı Fırınlanmış Ağaçtan Üretilecektir

# \* Komple Textil Suni Deri Olacaktır. Kumaş Veya Suni Deri Kaplama

# \*Sırt Minderleri Komple Silikon Elyaf Olacaktır.

# \*Oturma Minderleri Safaş Marka 32 Dansite Olacaktır

# \*Sünger Kalınlık 14 Cm Olacaktır.

# \*Alt Ayak Piyasada Aranan Kaplama

# \*220 Cm

# ÖĞRETMENLER ODASI SANDALYESİ (10 ADET)

Sentetik deri özellikli, siyah ve kolçaksız olmalıdır. Piyasada aranan şartlarda olmalıdır.

Nakliye ve montaj yükleniciye aittir.

# RAFLI KİTAPLIK 2m\*1.5m (1 ADET)

Genişlik: 150 Cm - Derinlik: 20 Cm - Yükseklik: 200 Cm 1.Sınıf Hammadde İle Üretim ahşaptan üretilmiş olacaktır