**Mikser(16 kanallı) Teknik özellikleri:**

Kanal Sayısı : 16 (8 adet mono, 4 adet stereo)

Bilgisayar Bağlantısı : USB (2x3)

A/D Çözünürlüğü : 24-bit/192kHz

Faderlar : 16 adet 60mm Fader

Girişler – Mikrofon Preamfileri : 2 adet XLR-1/4” Combo (Mikrofon/Line/Hi-Z), 9 adet XLR (Mikrofon)

Phantom Güç : Mevcut

Girişler – Line : 6 adet ¼”, 6 adet ¼” (3 adet Stereo), 1 adet 1/8” (Stereo)

Çıkışlar – Ana : 2 adet XLR, 2 adet ¼” (L/R), 2 adet ¼” (Kontrol Odası)

Çıkışlar – Diğer : 3 adet ¼” (sub group çıkış)

Send/Return Giriş-Çıkışlar : 1 adet ¼” (FX send), 3 adet ¼” (Monitor send)

Buslar/Gruplar : 2 adet Sub Group

Insertler : 8 adet ¼” (kanal)

EQ Bandları : Değişken Mid frekans (mikrofon kanalları) ve 100Hz Low-cut filtreli 3 band EQ

Sinyal İşleme : 8 adet kanal Compressor

Efektler : GigFX Engine: Reverbler, Chorus, Delay, Flange, Auto-Wah

Yazılım : Pro Tools First, Waveform OEM DAW, ekstra Plug-in eklenti paketleri mevcut

Güç Kaynağı : Standart IEC AC kablo

Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 11.17cm x 43.43cm x 44.95cm

Ağırlık : 6-8 kg

**ÇOK İŞLEVLİ FOTOKOPİ MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**Renk**: Siyah Beyaz A4 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi

**Hız**:

Dakikada 45 sayfaya kadar A4 baskı. Dakikada 22.5 sayfaya kadar A4 Dubleks baskı. Dakikada 22.5 sayfaya kadar A4 Dubleks kopyalama.

**Isınma süresi**

Yaklaşık 16 sn. Veya daha az

**Tarama hızı**

60 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b) 40 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli) Dubleks: 26 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b), 17 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli)

**Özellikler**

Banner tarama, Renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderimi, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfa atlama

**Tarama çözünürlüğü**

600, 400, 300, 200 dpi, renk başına 256 gri tonlama

**Güç tüketimi**

Baskı: 584.7W, Kopyalama: 601.6W, Hazır mod: 54.9W,Düşük güç modu: 38.3W,Uyku modu: 0.5W

**Kağıt giriş kapasitesi :**

500 sayfa

**Dubleks ünitesi:**

Standart dubleks ünitesi 60–120 g/m² A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Maksimum çıktı kapasitesi:

250 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörü ile

**Tarama hızı:**

60 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b) 40 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli) Dubleks: 26 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b), 17 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli)

**Tarama Özellikleri**

Banner tarama, Renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderimi, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfa atlama

**Tarama çözünürlüğü:**

600, 400, 300, 200 dpi, renk başına 256 gri tonlama

**HİDROFOR TANKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Özellikler

Dikey,Ayaklı

Litre

500 lt.

Basınç

10 Bar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapasite [Lt.]** | **Max. Basınç [Bar]** | **Bağlantı [Inch]** | **Boyut ØDxH [mm]** |
| 500 | 10 | 1-¼" | Ø750×1550 |

|  |
| --- |
| **TEKNİK ÖZELLİKLER**   * **Isıtma Sistemleri İçin Hidrofor Tankları**   + **2LT**‘den **150LT**dahil galvanizli karbon çeliği, **200LT** ile **10000LT** arası kaplamalı.   + **2LT**‘den **35LT**‘ye kadar ön gaz basıncı 2 bar, **50LT**‘den **1000LT**‘ye kadar ön gaz basıncı 4 bar.   + Kırmızı renk. |